Sectie KoppelingGBA

Hieronder de instellingen uit de configuratietabel (tbinitialisatie) van de Sectie: koppelingGBA gerangschikt op item. Zie bpr_bevraging?s[]=gba.

Items Configuratietabel

Item	Kolom	Omschrijving
AllowAllHostnameVerifier	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt is zal de OpenWave Cloud instemmen met een self-signed of verlopen (server)certificaat bij een verbinding onder https.
Charset	Tekst	StUF bericht. Hier kan opgegeven worden welke charset in de xml header wordt gebruikt bijv. utf-8. (default is dat ISO-8859-1).
HTTPSoapAction	Tekst	De soapaction voor het npsLv01 vraagbericht is http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310/npsLv01. LET OP: de soapactions kunnen ingesloten moeten zijn met dubbele quootjes.
Methode	Tekst	Alleen de waardes StUF-BG 310 of Competent zijn toegestaan.
Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan begrijpt het programma dat de koppeling actief is.
Zender_Applicatie	Getal2	Hier kan het maximum aantal retourobjecten opgegeven worden (default 100) bij StUG BG 310 npsLv01 bericht.
Tekst	Hier kan de sortering worden opgegeven (default 2) bij StUG BG 310 npsLv01 bericht.
Zender_Gebruiker	Getal1	Indien een waarde 1 of een waarde 2 EN indien zender-gebruiker op de gemeentetabelkaart (tb33gemeente.dvstufnhrzendergeb) in het blok GBAV/BPR Stuf BG stuurgegevens leeg is dan zal OpenWave - indien Getal1 de waarde 1 heeft - het stuurgegeven <zender> <gebruiker> in het StUF-bericht npsLv01 vullen met de loginnaam (tbmedewerkers.dvloginnaam) van de inlogger. Indien Getal1 de waarde 2 heeft, dan de email van de inlogger (tbmedewerkers.dvemail).