Sectie SWF

Hieronder de instellingen uit de configuratietabel (tbinitialisatie) van de Sectie: SWF (samenwerkingsfunctionaliteit) gerangschikt op item.

Items Configuratietabel

Item	Kolom	Omschrijving
ActieverzoekNwezaak	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan leidt elk binnenkomend actieverzoek tot een nieuwe omgevingszaak. Ook indien SWF ruimte-id al voorkomt. Compartiment heeft eigen kolom tbcompartiment.ActieverzoekNwezaak.
AlgemeenEndpoint	Tekst	Hier dient het algemene gedeelte van het endpoint van de landelijke samenwerkingsfunctionaliteit te staan bijvoorbeeld https://pkio.service.pre.omgevingswet.overheid.nl/ overheid/samenwerken/api/behandelen/v4/.
ClientCertificaatNaam	Tekst	In de kolom Tekst dient de naam van het certificaat te staan namelijk digikoppeling.open-wave.nl_20210624.p12.
CertificaatPassword	Tekst	In de kolom Tekst dient het password van het certificaat gecrypt opgeslagen te worden. Deze gecrypte waarde wordt door REM aangeleverd (de string begint met waarde 02_).
CertificaatType	Tekst	In de kolom Tekst dient het type van het certificaat te staan namelijk PKCS12.
Documenttype	Tekst	Het doucmenttype dat wordt gebruikt indien een swf-document wordt opgeslagen bij de geregistreerde doucmenten (tbcorrespondentie). Indien leeg of instelling bestaat niet dan wordt de waarde SWF gebruikt.
MessageLog_InkomendeActieverzoeken	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan worden de berichten van de operatie Ophalen Inkomende Open Actieverzoeken gelogd in de beheertabel tbmessagelog. Dit is niet altijd nodig en bovendien verzwarend, vandaar deze instelling. Uitgaande berichten naar samenwerkingsfunctionaliteit vanuit de tegel Samenwerkingsruimte bij een omgevingszaak, worden wel altijd gelogd in de tabel tbmessagelog (mits de instelling Sectie: OWB, Item: MessageLog aangevinkt is).
MessageLog_SynchroniseerOpenSWFRuimtes	Aanvinkvakje	Indien aangevinkt dan worden de berichten van de operatie SynchroniseerOpenSWFRuimtes gelogd in de beheertabel tbmessagelog. Dit is niet altijd nodig en bovendien verzwarend, vandaar deze instelling. Uitgaande berichten naar samenwerkingsfunctionaliteit vanuit de tegel Samenwerkingsruimte bij een omgevingszaak, worden wel altijd gelogd in de tabel tbmessagelog (mits de instelling Sectie: OWB, Item: MessageLog aangevinkt is).
OINvanZender	Tekst	In de kolom Tekst dient het OIN-nummer te staan van de (hort) organisatie die OpenWave gebruikt en die dus in de whitelist voor moet komen. Bijvoorbeeld de omgevingsdienst ODDEVALLEI zal 00000001852282229000 als waarde moeten invullen. Een compartiment heeft eigen kolom: tbcompartiment.dvswfoinzender waarin een opsomming van OIN-nummers - gescheiden door puntkomma - die bij het compartiment van toepassing zijn voor het binnenhalen van actieverzoeken opgegeven kan worden.
Info	In de kolom dvinfo kunnen OIN-nummers opgesomd worden gescheiden door een puntkomma die - naast de host uit kolom Tekst - ook worden opgevraagd bij het binnenhalen van actieverzoeken (samenwerkingsverband gemeentes zoals BEL).
vertalingVertrouwelijkheid	Getal1	De documenten in het SWF krijgen vertrouwelijkheidsindicatie SV (strikt vertrouwelijk) of RV (regulier vertrouwelijkheid). Met deze instelling kan men aangeven welke dnkey uit tbvertrouwelijkheid correspondeert met de vertrouwelijkheidsindicatie opgegeven in SWF. Bestaat deze instelling niet (of is er een foutieve dnkey opgegeven bij Getal1 dan wel Getal2) dan kijkt het programma naar de default vertrouwelijkheid voor OLO/DSO documenten zoals opgegeven in kolom Tekst van instelling Sectie: KoppelingDOCNAARDMS Item: OloVertrouwelijkheid (voor compartiment naar tbcompartiment.dvolodsovertrouwelijkheid). In Getal1 kan men de tbvertrouwelijkheid.dnkey opgeven voor indicatie SV.
Getal2	In Getal2 kan men de tbvertrouwelijkheid.dnkey opgeven voor indicatie RV.