Standaard Lijst- en Detailschermen

Portal beheerportaal-Nieuw. Tegel Tabellen standaardAPI.

Screenidentifiers (beheertegel Schermkolomdefinitie tabellen standaard-API)

MDLC_getVwFrmSysStandardtableList.xml

MDDC_getVwFrmSysStandardtableDetail.xml

MDFC_getVwFrmSysStandardtableList.xml

Tabellen:

tbSysStandardTable/VwfrmSysstandardTable

tbSysstandardButton

Zie ook: Uitgewerkt voorbeeld

Omschrijving

Met behulp van de tabel tbSysStandardTable kan een applicatiebeheerder zelf nieuwe schermen op bestaande OpenWave tabellen/views definiëren.

De kaarten in de tabel tbSysStandardTable hebben een unieke codering. Elke kaart is een representatie van hoe een bepaalde view of tabel uit de OpenWave database moet worden getoond met die restrictie dat altijd gerenderd wordt conform de opmaak van een OpenWave-lijstscherm en OpenWave-detailscherm. Naast het definiëren van de tabel/view die getoond moet worden, en met welke parent, worden ook de verwijzing(en) naar de bijbehorende schermkolomdefinitie(s) vastgelegd in de kaart. In de dochtertabel tbSysstandardButton kunnen tenslotte de knoppen linksonder op de te leveren lijst-of detailpagina worden gedefinieerd met bijbehorende action. Eventueel kan ook een filter op het lijstscherm worden getoond. Zie hiervoor onderaan deze pagina Voorbeeld filterdefinitie.

Aanroep

Aanroep voor het tonen van een lijstscherm op basis van de informatie van een kaart in tbSysStandardTable (dus bijvoorbeeld een action op een tegel): getFlexList(SysStandardList,nil,nil,G,DitIsDeUniekeCodering)

OF aanroep van een blok in een detailscherm, wanneer in dat blok een lijstscherm getoond moet worden: Dan moet de tag type van dat blok in de xml-definitie van dat detailscherm gevuld worden met bijv. getFlexList(SysStandardList,,%keypointer%,,beheer_kopcompgem)

Waarbij:

de methode getFlexList() aangeeft dat het resultaat van de aanroep een lijstscherm is

de eerste parameter SysStandardList aangeeft dat alle informatie verder op te halen is in de tabel tbSysStandardTable op basis van dvcode = param 5 (dus in de voorbeeldaanroep beheer_kopcompgem of DitIsDeUniekeCodering)

de tweede parameter wordt genegeerd. Kan dus leeg zijn

de derde parameter (hier alleen gevuld in tweede voorbeeld) wordt alleen gevuld met de waarde van de primary key van de parenttable indien van toepassing (welke parenttable: dat staat in de betrokken kaart van tbsysstandardtable)

de vierde parameter (hier in het eerste voorbeeld de waarde 'G') leeg mag zijn. De vulling met een 'A' of een 'G' betekent dat de lijst op moet starten met alle kaarten of alleen de geldige kaarten, indien gebruik gemaakt wordt van box vervallen kaarten onzichtbaar in de tbSysStandardTable-kaart

de vijfde parameter, met hier de waarde DitIsDeUniekeCodering, geeft aan in welke kaart van tbSysStandardTable de gewenste informatie staat: tbSysStandardTable.dvcode = DitIsDeUniekeCodering of beheer_kopcompgem

optioneel kan nog aangevuld worden tot de negende parameter: paramtype. Dit is alleen van toepassing als er bij het lijstscherm een filter xml gedefinieerd is EN gebruik wordt gemaakt van een query afweging bij een van de tags <visible> in het filter xml. De waarde van parameter 9 mag leeg zijn indien <visible> true is of gevuld met waarde '1' indien <visible> waarde false moet krijgen.

Aanroep voor het tonen van een detailscherm op basis van de informatie van een kaart in tbSysStandardTable (dus bijvoorbeeld een action op een tegel of knop): getFlexdetail(SysStandardDetail,1234,DitIsDeUniekeCodering) waarbij:

de methode getFlexDetail() aangeeft dat het resultaat van de aanroep een detailscherm is

de eerste parameter SysStandardDetail aangeeft dat alle informatie verder op te halen is in tabel tbSysStandardTable op basis van dvcode = param 3

de tweede parameter de waarde van de primary key bevat van de tabel waarvan het detailscherm wordt opgevraagd

de derde parameter, met hier de waarde DitIsDeUniekeCodering, geeft aan in welke kaart van tbSysStandardTable de gewenste informatie staat: tbSysStandardTable.dvcode = DitIsDeUniekeCodering.

De kolommen van de tabel tbsysstandardtable

Identifier (dnkey). Primary key van de tabel.

Unieke codering voor tabel (dvcode). De unieke codering van de kaart die bij de action-aanroep getFlexList(sysStandardList,,,,code) als vijfde parameter moet worden meegegeven en bij de aanroep getFlexDetail(sysStandardDetail,,code) als derde parameter.

Systeem-categorie (dnkeysysstandardcat). Foreign key naar de tabel tbsysstandaardcategorie om de standaardapi's beter in te delen. Niet verplicht.

Systeemkaart (dlsystem). Niet muteerbaar. T of F. Indien T dan is de betreffende kaart voor de OpenWave-applicatie onmisbaar en mag de kaart niet verwijderd worden.

Hoofdtabel- of viewnaam (dvmaintablename). De naam van de view of tabel waarvan een of meer kaarten in lijst of detail getoond moeten worden.

Kolomnaam van de primary key (dvmainprimkeyname). De kolom naam van de primary key van de hoofdtabel/view.

Tabelnaam waarop hoofdtabel/view is gebaseerd (dvmainbasetablename). Indien de hoofdtabel een view is dan dient hier de naam van de onderliggende hoofdtabel van die view genoteerd te worden. Indien de hoofdtabel een tabel is, dan staat hier hetzelfde als in de kolom Hoofdtabel- of viewnaam.

Kolomnaam foreign key uit deze achterliggende tabel (dvmainbaseforeignkeyname). Deze kolom alleen invullen indien ook de kolom parenttabelnaam wordt gevuld. Het gaat in dat geval om het weergeven van een lijst op basis van Hoofdtabel- of viewnaam waarbij deze lijst gelimiteerd is door een foreign key naar de parenttabel (bijv. de medewerkers van een rechtengroep). Hier dus de kolomnaam van de foreign key invullen uit de achterliggende tabel (dvmainbasetablename).

Parenttabelnaam (dvparenttablename). De naam van de tabel (of view) die als parent fungeert voor de hoofdtabel/view.

Kolomnaam foreign key (uit hoofdtabel/view) ((dvmainforeignkeyname). Ook deze kolom alleen invullen indien ook de kolom parenttabelnaam wordt gevuld. Het gaat in dat geval om het weergeven van een lijst op basis van Hoofdtabel- of viewnaam waarbij deze lijst gelimiteerd is door een foreign key naar de parenttabel (bijv. de medewerkers van een rechtengroep). Hier dus de kolomnaam van de foreign key invullen uit de hoofdtabel/view (dvmaintablename).

Kolomnaam blokkering uit parenttabel(dvparentblokkeringfieldname). Betekent dat indien de achterliggende waarde van deze kolom gevuld is - en parenttable is van toepassing- , dat dan geen wijzigingen en inserts en deletes bij deze tabel kunnen plaatsvinden.

Kolomnaam blokkering (uit hoofdtabel/view)(dvblokkeringfieldname). Betekent dat indien de achterliggende waarde van deze kolom gevuld is, dat dan geen wijzigingen en verwijderacties bij deze kaart kunnen plaatsvinden.

Schermidentifier voor lijst (dvlistscreenfilename). De unieke naam met de schermkolominformatie die verwijst naar tbscreencolumns.dvscreenfilename (beheertegel Schermkolomdefinitie tabellen standaard-api). LET OP: de conventie in OpenWave voor lijsten is MDLC_getXXXXXXXXList.xml. Met de knop achter deze kolomnaam wordt naar de betreffende schermkaart in tbscreencolumns genavigeerd. Indien er nog geen kaart bestaat wordt deze automatisch aangemaakt.

Schermidentifier voor detail (dvdetailscreenfilename). De unieke naam met de schermkolominformatie die verwijst naar tbscreencolumns.dvscreenfilename (beheertegel Schermkolomdefinitie tabellen standaard-api). LET OP: de conventie in OpenWave voor lijsten is MDDC_getXXXXXXXXDetail.xml. Met de knop achter deze kolomnaam wordt naar de betreffende schermkaart in tbscreencolumns genavigeerd. Indien er nog geen kaart bestaat wordt deze automatisch aangemaakt.

Schermidentifier voor filter (dvfilterscreenfilename). De unieke naam met de schermkolominformatie die verwijst naar tbscreencolumns.dvscreenfilename (beheertegel Schermkolomdefinitie tabellen standaard-api). LET OP: de conventie in OpenWave voor filterschermen is MDFC_getXXXXXXXXList.xml. Met de knop achter deze kolomnaam wordt naar de betreffende schermkaart in tbscreencolumns genavigeerd. Indien er nog geen kaart bestaat wordt deze automatisch aangemaakt.

Kijkrechtenkolom (bijv. tbomgrechten.dlcomgadvvsb) (dvauthvisiblefield). Een verwijzing naar een rechtenkolom waarvan de waarde T moet zijn voor de inlogger om de gevraagde lijst of detailpagina te bekijken. Indien ingevuld gaat deze kolom voor op de kolom tbqueries.dvcode kijkrechten.

Muteerrechtenkolom (bijv. tbomgrechten.dlcomgadvedt) (dvautheditfield). Een verwijzing naar een rechtenkolom waarvan de waarde T moet zijn voor de inlogger om de gevraagde lijst of detailpagina te muteren. Indien ingevuld gaat deze kolom voor op de kolom tbqueries.dvcode wijzigrechten.

tbqueries.dvcode kijkrechten (result = true) (dvauthvisiblequerycode). Een verwijzing naar tbqueries.dvcode alwaar de SQL-statement een true of een false moet geven, hetgeen aangeeft of de inlogger de gevraagde lijst of detailpagina mag bekijken. Indien echter de kolom Kijkrechtenkolom (bijv. tbomgrechten.dlcomgadvvsb) is gevuld dan wordt deze querykolom genegeerd.

tbqueries.dvcode wijzigrechten (result = true) (dvautheditquerycode). Een verwijzing naar tbqueries.dvcode alwaar de SQL-statement een true of een false moet geven, hetgeen aangeeft of de inlogger de gevraagde lijst of detailpagina in beginsel mag muteren (in de schermkolomdefinitie wordt daar per cel/kolom geautoriseerd). Indien echter de kolom Muteerrechtenkolom (bijv. tbomgrechten.dlcomgadvedt) is gevuld dan wordt deze querykolom genegeerd.

Module/schermgroepcode (dvmodulescreengroup). Vrij te gebruiken. Alleen indien een vervolgaction van een standaardapi-lijst of detail een interne OW-API aanroept, met een verplichte parameter dvmodule, dan is een waarde in deze kolom ook verplicht (dvmodulescreengroup is dan B,C,E,H,I,O,V of W). Dit is bijvoorbeeld het geval bij een wijziging op een kolom (met de interne API-aanroep setcolumnvalue) op een detail of lijstscherm van een (dochter)tabel van tbomgvergunning (W), tbhandhavingen (H), tbinfoaanvragen (I), tbovvergunningen (O) en tbmilinrichtingen (V)en tbmilvergunnngen (E) en tbhorecavergunningen (C) en tbbouwvergunningen (B), Bij beheertabellen kan deze kolom dus leeg blijven.

Datumkolomnaam box vervallen (dvvervallenboxfieldname). Indien gevuld met een datumkolomnaam van de hoofdtabelview dan zal onderaan in de lijstweergave van die tabel/view een aanvinkbox vervallen kaarten onzichtbaar zijn. Indien onzichtbaar aangevinkt dan zal de lijst gefilterd worden op deze kolom is null.

Zoekbox? (dlzoekbox). Indien aangevinkt dan zal een zoekbox onderaan de lijstweergave zichtbaar zijn.

Action;bij dubbel klik; op lijstregel (dvactionselectlineinlist). De action die wordt aangeroepen wanneer de inlogger in de lijstweergave dubbelklikt op een regel. De phrase {id} zal daarbij door OpenWave automatisch vervangen worden door de waarde van de primary key (kolom dvmainprimkeyname) uit de hoofdtabel/view. Voorbeeld: getFlexdetail(SysStandardDetail,{id},beheer_rechtsvorm) zal door OpenWave doorgezet worden als bijv. getFlexdetail(SysStandardDetail,1234,beheer_rechtsvorm).

Detailvenster openen na insert met sysStandardRow? (dldetailopenennainsert). Indien 'T' dan wordt na een insert met insertSysStandardRow (zie hieronder bij sysstandardbuttons) de action getFlexdetail(SysStandardDetail,{id},dvcode) uitgevoerd, waarbij dvcode wordt vervangen met de waarde van dvcode van de betreffende sysstandardtablekaart en {id} met de nieuwe dnkey aangemaakt met de insert.

Where clausule;bij lijst (dvwhere). Indien het gaat om een lijst dan kan hier een extra where clausule worden opgegeven waaraan de hoofdtabel/view moet voldoen. Bijvoorbeeld bij een medewerkerslijst kan hier staan: where dvgeslacht = 'M'. De phrases:

:keyaccount zal door OpenWave automatisch worden vervangen door tbmedewerkers.dvcode van de inlogger

%keyaccount% idem

%inlogger% idem

%keyparent% met de primary key van de bovenliggende tabel indien de standaardlijst wordt aangeroepen in een blok vanuit een detailscherm.

Zie verder over het gebruik en mogelijkheden van actions: Actions.

Voorbeeld gebruik rechtenkolom op basis van query

Het gaat hier om het vullen van de kolom tbqueries.dvcode wijzigrechten (dvautheditquerycode) of tbqueries.dvcode kijkrechten (dvauthvisiblequerycode) waarbij de uitkomst true of false bepalend is voor het kijk- of wijzigrecht van het scherm. Ook bij de knoppen (zie hieronder) wordt van deze systematiek uitgegaan.

sysstandaard_isbeheerder

fn_rechtenkolom en fn_iscompartimentok
omgeving_milalertmuteren
omgeving_milalertmuteren

select case when (fn_iscompartimentok(:keyaccount, 'W',{id}) = 1)
and (fn_rechtenkolom('tbomgrechten.dlbomgmemoedt',:keyaccount) = 'T' )
then 'true'
else 'false'
end

fn_iscompartimentok:keyaccount(id)dvmaintablename
fn_rechtenkolom:keyaccount
Database functies

Controle op valide schermverwijzingen

In het servicecentrum portaal onder de kolom Notificaties is een tegel Ontbrekende sysstandardschermen in AAR gedefinieerd. Met deze tegel wordt een lijst gegenereerd van schermaanroepen (lijstschermen of detailschermen of filterschermen of insertstandardrowschermen) in tbsystandardtable en/of tbsysstandardbutton (dus in de tabel achter de tegel tabellen standaardapi van het nieuwe beheerportaal onder de kolom Scherm- en tegelbeheer) die niet zijn opgenomen in de AAR.

Dit zijn schermen die niet met implementatie en updates van OpenWave zijn aangeleverd. Dat kan zijn omdat de schermen door een functioneel beheerder zelf zijn gedefinieerd: in de tabel tbscreencolumns (tegel Schermkolomdefinitie tabellen standaard-api) is de kolom dvscreenxml in dat geval gevuld met de eigen opmaak. In bovengenoemde controlelijst is dat zichtbaar indien de kolom Afwijkend scherm aangevinkt is. Er gaat dus pas iets mis indien een regel in deze lijst is opgenomen zonder dat de kolom Afwijkend scherm is gevuld. Een reden is vaak dat de verwijzing en benaming van de feitelijke opmaakxml-file in de AAR van elkaar verschillen in kamelennotatie.

Filterdefinitie bij lijstscherm

Zie: Definitie filterblokken op lijstschermen. Indien er gewenst is dat het lijstscherm gefilterd kan worden zal er een filter xml moeten worden gedefinieerd. De naam van de xml moet beginnen net 'MDFC_' en de rest van de naam moet gelijk zijn als de xml-naam van het lijstscherm (zonder de prefix MDDLC_).

Ga naar gewenste kaart in tbsysstandardtable (beheertegel: Tabellen standaardAPI):

Zet bij Schermidentifier voor filter (bijv.: MDFC_getTest_MWPerRechtengroepList.xml want in voorbeeld is de lijst.xml MDLC_getTest_MWPerRechtengroepList.xml)

Klik op de knop 'Ga naar schermdefinitie'

In de kolom Kolominformatie Toggle F11 moet vervolgens de layout van het filterscherm gedefinieerd worden in xml-formaat met een of meer kolommen uit het lijstscherm. In het voorbeeld worden twee filters gemaakt.

Knoppen op lijst- en detailschermen

Knoppen die binnen een detailscherm dat door tbsysstandardtable wordt gedefinieerd- bijv. achter een specifieke kolom - moeten verschijnen, worden in de xml van dat detailscherm gedefinieerd inclusief de actions die aan die knoppen verbonden moeten zijn: dus - in bovenstaand voorbeeld - in de MDFC_getTest_MWPerRechtengroepList.xml. Zie Scherminformatie voor detailschermen.

De knoppen die linksonder op het gedefinieerde lijst- of detailscherm moeten komen, kunnen binnen de detailkaart van tbSysStandardTable in het blok Knoppen worden gedefinieerd. Deze informatie wordt in de tabel tbSysstandardButton opgeslagen: een dochtertabel van tbsysstandardtable.

Per knop zijn de volgende kolommen beschikbaar:

Blok Identifier:

Systeemkaart (dlsystem). Indien aangevinkt dan is de kaart bij een update door REM aangemaakt en onontbeerlijk voor goede werking van het programma. Niet aankomen dus.

Blok Knop:

Hint. Deze tekst verschijnt als hint bij de knop, of als omschrijving van de knop indien onderdeel van itemlist.

Lijst of Detail. Een L of een D. Indien L dan is de knop zichtbaar op het gedefinieerde lijstscherm. Bij D dus alleen op het detailscherm.

Linksonder of Itemlijst. Een L of een I. Indien L dan verschijnt de knop met een icoon linksonder aan de pagina. Indien I dan verschijnt de knop als item met als omschrijving de Hint in een itemlijst (Opties-menu) rechtsboven aan de pagina.

Icoonnummer. Alleen van toepassing indien (L)inksonder. Hier moet een nummer komen uit de lijst:Iconenlijst.

Volgorde. Met deze numerieke waarde kan de volgorde van de knoppen van links naar rechts of - indien itemlist- van boven naar beneden bepaald worden.

Refresh. Indien aangevinkt dan zal het scherm na het uitvoeren van de action bij de knop opnieuw worden uitgeschreven.

Blok Rechten:

Action execute-rechtenkolom (dvauthexecutefield). Een verwijzing naar een rechtenkolom waarvan de waarde T moet zijn voor de inlogger om de de action die aan de knop vastzit te mogen uitvoeren. Indien ingevuld gaat deze kolom voor op de kolom tbqueries.dvcode actionrechten.

tbqueries.dvcode action execute (result = true) (dvauthexecutequerycode). Een verwijzing naar tbqueries.dvcode alwaar de SQL-statement een true of een false moet geven, hetgeen aangeeft of de inlogger de action bij de knop mag uitvoeren. Indien echter de kolom execute-rechtenkolom (bijv. tbomgrechten.dlcomgadvvsb) is gevuld dan wordt deze querykolom genegeerd.

Blok Action en parameters. De eerste kolom is de naam van de aan te roepen methode. De volgende kolommen worden gevuld met één of meer vereiste parameters. Voor alle action/parameters geldt dat 'on the fly' OpenWave de variabelen:

%:keyaccount% zal vervangen met de waarde van tbmedewerkers.dvcode van de inlogger

%inlogger% met de waarde van tbmedewerkers.dvcode van de inlogger

%keypointer% met de waarde van de primary key van de kaart waar de gebruiker op dat moment op staat (alleen bij knoppen op een detailscherm)

%keyparent% met de waarde van de primary key van de parenttabelkaart

%query(querynaam)% wordt vervangen door resultaat van de query met naam querynaam (alleen bij knoppen op een detailscherm)

%query(querynaam,%keypointer%)% wordt vervangen door resultaat van de query met naam querynaam, waarbij de string {id} in de query eerst wordt vervangen met de waarde van de primary key van de kaart waar de gebruiker op dat moment op staat (alleen bij knoppen op een detailscherm)

{ + kolomnaam uit hoofdview/tabel + } wordt vervangen door de achterliggende waarde van die kolomnaam voor de actieve rij (zowel detail als lijstscherm). Dus stel dat de hoofdview/tabel = tbomgvergunning en een van de parameters heeft de waarde {dvzaakcode} dan zal die parameter vervangen worden met de achterliggende waarde van dvzaakcode voor de actieve rij.

Knop Standaard insertscherm

Om een knop te maken met als doel een standaard insert op een tabel moet bij de knopdefinitie de action startWizard aangeroepen worden met:

als eerste parameter de tekst insertSysStandardRow

als tweede parameter de schermnaam van een xml waarin het insertscherm is gedefinieerd. Bijv. MDWC_insertTbKopCompGem.xml. Deze naam moet beginnen met 'MDWC_' en eindigen op '.xml'. De xml met daarin de scherminformatie moet opgenomen worden in de tabel tbscreencolumns. OpenWave maakt zelf een kaart aan in deze tabel als deze niet bestaat. Indien (insertSysStandardRow) zal het programma op het detailscherm van de knop achter de tweede parameter een verwijsknop naar deze screencolumns kaart plaatsen

de derde parameter is LEEG indien de tabel waarop een insert plaatsvindt GEEN parenttabel heeft. Indien deze tabel echter wel een parenttabel heeft dan moet deze parameter gevuld worden met de tekst %keyparent%. De tekst %keyparent% wordt door OpenWave 'on the fly' vervangen met de primary key van de parenttabel

als vierde parameter een verwijzing naar de unieke codering van de kaart uit tbsysstandardtabel waar deze knopdefinitie bij hoort.

Scherm-en tegelbeheerTabellen Standaardapibeheer_vwfrmmwteamsVoeg medewerker toe
GebruikersTeams

Voor de opmaak van standaard insertscherm (de xml) zie: Scherminformatie voor standaard insert- en kopieer.

Knop Standaard kopieerscherm

Om een knop te maken met als doel een standaard insert op een tabel te doen als kopie van de kaart waar de gebruiker op staat moet bij de knopdefinitie de action startWizard aangeroepen worden met:

als eerste parameter de tekst kopieerSysStandardRow

als tweede parameter de schermnaam van een xml waarin het insertscherm is gedefinieerd. Bijv. MDWC_insertTbKopCompGem.xml. Deze naam moet beginnen met 'MDWC_' en eindigen op '.xml'. De xml met daarin de scherminformatie moet opgenomen worden in de tabel tbscreencolumns. OpenWave maakt zelf een kaart aan in deze tabel als deze niet bestaat. Indien (kopieerSysStandardRow) zal het programma op het detailscherm van de knop achter de tweede parameter een verwijsknop naar deze screencolumns kaart plaatsen

de derde parameter is bevat de primary key van de kaart waarop de gebruiker staat. Hier in te geven met de tekst {id}. Die tekst id wordt door OpenWave 'on the fly' vervangen met de primary key van de te kopiëren kaart

als vierde parameter een verwijzing naar de unieke codering van de kaart uit tbsysstandardtabel waar deze knopdefinitie bij hoort.

Scherm-en tegelbeheerTabellen Standaardapibeheer_vwfrmsoortomgvergsKopieer zaaktype
ZaaktypesZaaktypes

Voor de opmaak van standaard insertscherm (de xml) zie: Scherminformatie voor standaard insert- en kopieer.

Knop Standaard verwijderen van een kaart

Om een knop te maken met als doel een standaard verwijderactie op een kaart van een tabel moet bij de knopdefinitie de action startWizard aangeroepen worden met:

als eerste parameter de tekst deleteSysStandardRow

als tweede parameter de tabelnaam gevolgd door een punt gevolgd door {id} die {id} wordt on the fly' door OpenWave vervangen met primary key van de kaart die verwijderd moet worden

als derde parameter een kolomnaam uit de view of tabel die aan de lijst ten grondslag ligt, waarvan de achterliggende waarde gebruikt wordt voor de weet u zeker tekst

als vierde parameter de code uit tbsysstandardtable die verwijst naar de kaart waar de betreffende standaardlijst in is gedefinieerd.

Scherm-en tegelbeheerTabellen Standaardapibeheer_tbadviesinstantiesVerwijder adviesinstantie
GebruikersAdviesinstanties

Deze methode deleteSysStandardRow kijkt naar de voorwaarden gedefinieerd in de kaart uit tbsysstandardtable met dvcode = de vierde parameter.

In deze kaart kan de Kolomnaam blokkering uit parenttabel gevuld zijn, hetgeen betekent dat indien de achterliggende waarde van deze kolom gevuld is - en parenttable is van toepassing- , dat dan de verwijderactie niet door kan gaan. In deze kaart kan de Kolomnaam blokkering uit hoofdtabel/view gevuld zijn, hetgeen betekent dat indien de achterliggende waarde van deze kolom gevuld is, dat dan de verwijderactie niet door kan gaan.

In de dochtertabel tbsysstandardbutton is bij de betreffende deletesysstandardrowkaart gedefinieerd naar welke rechten het programma dient te kijken.

Voor verwijderacties op de hoofdtabellen houdt OpenWave rekening met compartiment.

OpenWave waarschuwt ook met naam en toenaam dat een verwijderactie niet plaats kan vinden indien er een foreign key in de weg zit.

Knop insert of synchroniseer vanuit een derde codetabel

Toepassingen:

Inserten in een sysstandaardtabel van meerdere kaarten op basis van een selectie uit een derde codetabel

Of synchroniseren van de rijen in een sysstandaardtabel op basis van een selectie uit een derde codetabel

In beide gevallen is de sysstandaardtabel in kwestie een dochtertabel van een parent.

Scherm-en tegelbeheerTabellen Standaardapibeheer_vwfrmkopdocaandocsoortSjabloon koppelen aan sjabloongroepen WerkbeheerDocumentsjablonen

startwizard(koppelSysStandardRow,param2,param3,param4)

param1: koppelSysStandardRow

param2: Bestaat uit vier delen gescheiden door een puntkomma:

de eerste deelparameter is de waarde van de parentkey naar de parenttabel (in te geven als %keyparent% en wordt on the fly vervangen met de echte waarde)

de twee deelparameter is een veldnaam uit de parenttabel waarvan de waarde gebruikt wordt in de koptekst

de derde deelparameter is optioneel en bevat - indien gevuld - een veldnaam uit de parenttabel die een moduleletter bevat. Mag dus leeg zijn

de vierde deelparameter is leeg of 0 of 1. Indien 0 of leeg dan worden de rijen in de standaardtabel (de koppeltabel) gelijkgemaakt (gesynchroniseerd) met de aangevinkte rijen van de codetabel. Sommige worden dus verwijderd, sommige worden toegevoegd. Indien de waarde 1 dan worden alle aangevinkte rijen altijd toegevoegd aan de standaardtabel.

param3: Bestaat uit acht delen gescheiden door een puntkomma:

de eerste deelparameter is de tabelnaam van de codetabel

de tweede deelparameter is de veldnaam van de foreign-key kolom uit de koppeltabel naar de codetabel

de derde deelparameter is de veldnaam van de primary key van de codetabel

de vierde deelparameter is een veldnaam uit de codetabel die getoond kan worden in het aanvinkscherm. Mag leeg zijn

de vijfde deelparameter is een veldnaam uit de codetabel die getoond moet worden in het aanvinkscherm. Mag NIET leeg zijn

de zesde deelparameter is optioneel en bevat - indien gevuld - een veldnaam uit de codetabel die een moduleletter bevat. Mag dus leeg zijn.

de zevende deelparameter is optioneel en bevat - indien gevuld - een veldnaam uit de codetabel die gevuld kan zijn met een vervaldatum. Indien gevuld dan zijn de vervallen items niet zichtbaar in het keuzelijstscherm

de achtste deelparameter is optioneel en bevat een extra where clausule die aan de query die ten grondslag aan de keuzelijst wordt toegevoegd. Bijvoorbeeld substr(dvcode,1,1) = 'R' of dnminwaarde > 40

param4: de code uit tbsysstandardtable die verwijst naar de kaart waar de betreffende tabel in is gedefinieerd.

In beide toepassingsgevallen kan de gebruiker één of meer rijen aan- of uitvinken van de codetabel in een wizardscherm.
De selectie van rijen op die codetabel wordt beïnvloed door:

Indien de zevende deelparameter van param3 is gevuld met de kolomnaam van een datumveld dan gaat OpenWave er van uit dat het hier gaat om een vervaldatum en worden alleen die kaarten uit de codetabel getoond die niet vervallen zijn.

De moduleletter (de derde deelparameter van param2 die verwijst naar kolomnaam van de parenttabel, en de zesde deelparameter van param3 die verwijst naar kolomnaam van de codetabel) wordt - indien beide deelparameters gevuld - om de rijen van de codetabel te filteren op de moduleletter van de parenttabel. Mogen dus leeg zijn. Let op de inhoud van de modulekolom van de parenttabel moet in dat geval gevuld zijn met één letter namelijk: W,A,O,I,H of E).

De rijen van de codetabel kunnen aan nog een voorwaarde moeten voldoen indien de achtste deelparameter van param3 gevuld is met een statement dat gebruikt kan worden in de where clausule van de SQL die ten grondslag ligt aan het oproepen van de codetabelrijen.

De vierde deelparameter van param2 (met de waarde 0, leeg of 1) is bepalend voor wat OpenWave met de selectie van rijen uit de codetabel gaat doen: Indien

leeg of de waarde 0 dan zal OpenWave synchroniseren. Dat betekent dat op basis van de NIET aangevinkte rijen OpenWave kijkt of er rijen met foreign keys bestaan in de sysstandaardtabel (de koppeltabel) met een verwijzing naar zo'n niet aangevinkte rij. Zo ja dan worden deze verwijderd uit de koppeltabel. Vervolgens wordt gekeken of er aangevinkte rijen zijn in de codetabel die nog geen verwijzing hebben vanuit de standaardtabel. Zo ja worden op basis daarvan nieuwe kaarten aangemaakt in de syststandaardtabel (de koppeltabel) met gevulde foreign key naar de parenttabel en gevulde foreign key naar de codetabel.

de waarde 1 dan zal OpenWave op basis van elk van de aangevinkte rijen een kaart aanmaken in de sysstandaardtabel (de koppeltabel) met gevulde foreign key naar de parenttabel en gevulde foreign key naar de codetabel.