Geo-WMS/WFS lagen

Portaal beheerportaal-Nieuw. Tegel Geo Kaartlagen.

API(s):

getStandardList: https://api.open-wave.nl/RemMethods/getRemMethod/415

getStandardDetail: https://api.open-wave.nl/RemMethods/getRemMethod/416

Screenidentifiers:

MDLC_getVwfrmGeoWmsList.xml

MDDC_getVwfrmGeoWmsDetail.xml

Definiëren van externe kaartlagen

De inlogger moet beheerrechten hebben: tbmedewerker.dnbeheerniveau = 99. Alle kolommen en knoppen zijn dan toegankelijk.

De betekenis van de kolommen

URL van de service die de kaartlaag levert (dvsourcelink): bijvoorbeeld: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/bag/wms?

Naam van de kaartlaag (dvlaagnaam): Naam van de kaartlaag in de service (LET OP: case sensitive). Bijvoorbeeld pand

Label in OpenWave (dvlabel): Label waaronder de laag in OpenWave is aan/uit te klikken. Bijvoorbeeld BAG pand contouren

Volgnummer (dnvolgnr). Geeft aan in welke volgorde de kaartlagen in de legenda getoond worden

Direct zichtbaar bij starten kaart (dlvisible). Aangevinkt betekent dat die laag in OpenWave direct bij het openen van het scherm getoond wordt

Doorzichtigheid (dnopacity) is Percentage doorzichtigheid (geldt niet voor basislagen). Geen 0 invoeren

Vervaldatum (ddvervallen). Indien gevuld dan is de laag niet zichtbaar in de legenda van OpenWave-kaarten

dlisbasislaag. Indien aangevinkt dan gaat het om een niet-transparante ondergrondkaart. Een van de basislagen dient de direct zichtbaar optie aangevinkt te hebben

WMS?. Indien aangevinkt dan wordt de laag geïnterpreteerd als WMS-laag (defaultwaarde), anders als WFS-laag

Inloggegevens niet-openbare kaartlagen - Gebruikersnaam. Gebruikersnaam voor het inloggen op de niet-openbare kaartlaag

Inloggegevens niet-openbare kaartlagen - Wachtwoord. Wachtwoord voor het inloggen op de niet-openbare kaartlaag. Het wachtwoord zal door de programmatuur encrypt worden en niet zichtbaar zijn in het detailscherm.

Icoon WFS. Indien het een WFS kaartlaag betreft kan hier aangeven worden met welk icoon de punten op de kaart worden getoond. Keuze uit vierkant, rondje (default) of driehoek

Kleur WFS. Indien het een WFS kaartlaag betreft kan hier aangeven worden met welke kleur de punten op de kaart worden getoond. Keuze uit alle mogelijke CSS kleuren uit de kleurenlijst. Via de schermknop naast dit veld kan genavigeerd worden naar de CSS-kleurlijst. Op deze pagina zijn voorbeelden te vinden van de mogelijke kleuren en hoe deze heetten. Indien het kleurveld leeggelaten wordt, zal de default kleurwaarde worden gebruikt: geel.

In de tabel zijn ook niet-transparante basislagen opgenomen:

URL: https://service.pdok.nl/brt/achtergrondkaart/wmts/v2_0

layer: 'standaard'

label: 'BRT'

URL: https://service.pdok.nl/brt/achtergrondkaart/wmts/v2_0

layer: 'grijs'

label: 'BRT Grijs'

URL: https://service.pdok.nl/brt/achtergrondkaart/wmts/v2_0

layer: 'pastel'

label: 'BRT Pastel'

URL: https://service.pdok.nl/brt/achtergrondkaart/wmts/v2_0

layer: 'water'

label: 'BRT Water'

URL: https://service.pdok.nl/hwh/luchtfotorgb/wmts/v1_0

layer: 'Actueel_ortho25'

label: 'Luchtfoto\'s'

De URL kan afwijken van bovenstaande.

Waar zijn openbare WMS kaartlagen te vinden en hoe vindt men de URL?

Een van die plekken is het nationaal register: http://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/home.

Aan de hand van een voorbeeld wordt de procedure duidelijk. Aangezien hieronder niet onze eigen website beschreven wordt, kan het mogelijk in de praktijk iets anders gaan. Zoeken op bijvoorbeeld waterwegen.

In de rij mogelijkheden zoeken naar WMS-services. Een daarvan is bijvoorbeeld NWB-vaarwegen PDOK. Doorklikken.

Nu verschijnen de mogelijkheden die de service biedt: zie de URL in onderstaand voorbeeld:

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nwbvaarwegen/wms?

Hoe de kaartlaagnamen bij een URL te vinden?

Daarvoor plakt men de URL in de browser en zet direct daarachter request=getCapabilities. In bovenstaand voorbeeld wordt dat: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nwbvaarwegen/wms?request=getCapabilities. Het resultaat is een xml-file met de ins en outs van de service. Daarin zoekt men naar de ingang Layer. Die is vaak onderverdeeld in (sub)layers: (nog een laag layer binnen de eerste laag layer). Het gaat om layers met attribuut queryable=“1”. In het bovenstaande voorbeeld zouden twee mogelijkheden zichtbaar moeten zijn: kies bijvoorbeeld voor de Name kmmarkeringen. Dit is dus naam van de kaartlaag.

Gevonden URL en Kaartlaagnaam opnemen in OpenWave GeoKaartlagen en de waarde voor het OpenWave-label zelf bepalen, bijvoorbeeld: Vaarwegen: Kilometermarkeringen.

Start het kaartje en zoom in op een grote rivier en zet de laag aan. Voilà.

Andere voorbeelden (naam en URL): kadastralekaart https://geodata.nationaalgeoregister.nl/kadastralekaartv3/ows? pand https://geodata.nationaalgeoregister.nl/bag/wms?

OpenWave rapportage als kaartlaag

Zie Rapportage publiceren als WMS laag.