Sectie DUSK

Hieronder de instellingen uit de configuratietabel (tbinitialisatie) van de Sectie: DUSK voor verwerking van berichtverkeer via DUSK , gerangschikt op item.

Voorbeelden voor berichtverkeer via de DUSK zie:

Verwerking van StUF OLO/AIM berichten

Verwerking zakLk01 en zakLk02 berichten

Items Configuratietabel

Item	Kolom	Omschrijving
WIN1252	Aanvinkvakje	De OpenWave database staat in karakterset UTF-8. Het voorheen filteren van tekens die niet konden worden opgeslagen in de OpenWave database is daarom niet meer van toepassing. Indien in uitzonderlijke geval het toch nodig is dat berichtverkeer over DUSK WEL de oude filtering toepast van tekens, dan dient men deze instelling aan te maken en aan te vinken.